**Załącznik nr 3 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa autobusu dla 31 osób, w tym 1 kierowca**

**Nr postępowania: SMS.IX.26.11.2023**

Przedmiotem zamówienia dostawa jednego **autobusu dla 31 osób w tym 1 kierowca,** , spełniającego wszystkie postawione wymagania minimalne opisane w OPZ i umowie.

Wymagania dotyczące autobusu:

* + - 1. nieuszkodzony, sprawny technicznie
      2. 31 osobowy, w tym 1 kierowca
      3. rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2012 rok;
      4. maksymalny przebieg autobus 400.000 km;
      5. posiadający homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. – *Prawo o ruchu drogowym* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn zm.);
      6. spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ww. ustawy- *Prawo o ruchu drogowym* oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
      7. spełniający wymogi Europejskich Standardów Emisji Spalin w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów: norma dopuszczalnych emisji spalin dla standardu minimum Euro 5;
      8. **minimalne wymagane parametry i wyposażenie/funkcjonalności pojazdu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne autobusu** | Spełnia /nie spełnia |
| 1 | Autobus o pojemności standardowej minimum 31 miejsc siedzących dla pasażerów + 1 miejsce dla kierowcy. |  |
| 2. | Retader (zwalniacz) elektomagnetyczny |  |
| 3. | Szyberdach x 1 |  |
| 5 | Rok produkcji nie straszy niż 2012 r. |  |
| 6 | Konstrukcja ramy nadwozia z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie |  |
| 7 | Poszycie autobusu wykonane z elementów aluminiowych i/lub laminatów |  |
| 8 | Silnik spełniający normę czystości spalin min EURO 5 o pojemności skokowej od 2800 cm3 do 3000 cm3 |  |
| 9 | Moc silnika min. 120 kW |  |
| 12 | Długość autobusu nie większa niż 8400 mm |  |
| 13 | Silnik wysokoprężny turbo diesel |  |
| 14 | Skrzynia biegów manualna |  |
| 15 | Ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika |  |
| 16 | Klimatyzacja |  |
| 17 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 19 | Siedzenie kierowcy resorowane z podłokietnikiem |  |
| 20 | Siedzenia pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa |  |
| 21 | Drzwi przednie pojedyncze automatycznie otwierane |  |
| 25 | Zasłonki w przedziale pasażerskim |  |
| 27 | Oświetlenie dzienne i nocne wnętrza pojazdu |  |
| 28 | Izolacja termiczna i wygłuszenie wnętrza pojazdu |  |
| 29 | Płaty ścian bocznych i sufitu tapicerowane |  |
| 31 | Radioodtwarzacz z mikrofonem |  |
| 32 | Immobiliser |  |
| 33 | Tachograf cyfrowy |  |
| 34 | Bliźniacze koła tylnej osi |  |
| 37 | Hamulce tarczowe, hydrauliczne dwuobwodowe, system ABS, ASR, ESP |  |
| 40 | Atestowane 2 gaśnice mocowane wewnątrz pojazdu (zgodnie z obowiązującymi przepisami), |  |
| 41 | Apteczka autobusowa z wyposażeniem zgodnym z obowiązującymi przepisami |  |
| 42 | Młotki bezpieczeństwa |  |
| 43 | Kolor autobusu dowolny |  |
| 45 | Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy |  |
| 46 | a) Gwarancja w zakresie perforacji korozyjnej nadwozia – minimum 24 miesiące.  b) Gwarancja na powłoki lakiernicze – minimum 24 miesiące |  |
| 47 | Felgi stalowe |  |

………………………………

podpis wykonawcy